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[bookmark: _Toc240450370]一、总体说明与服务定位
[bookmark: _Toc240450371]1.1 项目性质与定位
本项目为技术服务类项目，依据本技术规格书统筹组织，交付成果包括：鸟类监测用房配置与翻新、观测设施与防浪安全保障设施建设、科普宣教与站点形象提升、生态景观与绿化提升、供电供水配套设施，以及为期1年的管护维护服务。
[bookmark: _Toc240450372]1.2 编制依据
	类别
	标准/文件（编号或名称）
	在规格书中的用途

	法律法规
	《中华人民共和国野生动物保护法》；《中华人民共和国自然保护区条例》；《中华人民共和国生态环境法典》；《中华人民共和国湿地保护法》
	建设合法性、保护原则与禁止性要求

	科普宣教
	GB/T《科普展览设计规范 第1部分：内容设计》；《自然保护地标识通用要求》（2026）
	鸟类科普宣教墙体翻新美化

	基地规范
	《自然科学类科普教育基地建设规范》
	科普场所面积、人员、开放与接待指标参考

	电气/通信
	GB 50057（防雷）、GB 50311（综合布线）、YD/T通信相关
	供配电、防雷接地、网络传输设计


[bookmark: _Toc240450373]1.3 服务范围
广西合浦儒艮国家级自然保护区李屋管理站及其指定区域（具体范围以儒艮保护区指定的区域为准）。
[bookmark: _Toc240450374]1.4 服务目标
建成满足鸟类定点监测、科研观测、科普宣教、站点管护功能需求的标准化野外监测阵地；服务成果安全耐用、生态环保、便于运维，可支撑保护区鸟类长期、连续监测工作。
二、服务内容
[bookmark: _Toc240450390]2.1 鸟类监测用房配置与翻新服务
[bookmark: OLE_LINK3]对小型监测站房进行翻新维护，并完成室内功能配置。
	序号
	服务/交付内容
	数量
	主要规格要求

	1
	监测用房桌椅
	不少于3套
	结实耐用、防潮耐腐

	2
	组合家具
	不少于1套
	满足办公值守需要

	3
	3P柜式空调
	不少于1台
	满足办公值守需要

	4
	定制橱柜
	不少于1项
	石英石台面、铝合金柜体

	5
	不锈钢水槽
	不少于1个
	全新合格产品

	6
	监测站房翻新美化
	[bookmark: OLE_LINK4]1项
	墙面清洁、美化，整洁安全



[bookmark: _Toc240450391]2.2 鸟类科普宣教屋配置服务
对科普宣教屋进行翻新维护，完成科普宣教屋室内展示配置。
	序号
	服务/交付内容
	数量
	主要规格要求

	1
	展示矮柜
	不少于2套
	满足科普陈列需要

	2
	展示高柜
	不少于1套
	满足科普陈列需要

	3
	1.5P挂式空调
	不少于1台
	满足科普陈列需要

	4
	宣教屋翻新美化
	1项
	墙面清洁、美化，整洁安全



[bookmark: _Toc240450392]2.3 观测设施与防浪安全保障设施建设服务
	序号
	服务/交付内容
	数量
	主要规格要求

	1
	观鸟平台（塑木）
	不少于30㎡
	塑木地板，含镀锌方通龙骨、混凝土柱

	2
	防浪安全保障设施
	不少于101m
	C30混凝土垫层+150厚碎石垫层 

	3
	观测设施基础
	1项
	满足抗风、经久耐用要求



[bookmark: _Toc240450393]2.4 配套工具间建设服务
	序号
	服务/交付内容
	数量
	主要规格要求

	1
	原工作间拆除
	不少于9.9㎡
	拆除清理到位

	2
	翻新维护
	1项
	砌筑、混凝土、镀锌方管；树脂瓦屋面、铝合金门、墙面块料、吊顶、防滑地面等

	3
	给排水与卫生洁具
	1项
	满足抗风、经久耐用要求

	4
	电气配套
	1项
	保障照明需求



[bookmark: _Toc240450394]2.5 科普宣教与站点形象提升服务
	序号
	服务/交付内容
	数量
	主要规格要求

	1
	入口精神堡垒
	1项
	含基础，标识醒目、耐用

	2
	软膜灯箱
	1项
	画面清晰、发光正常

	3
	彩绘墙面
	[bookmark: OLE_LINK5]1项
	主题鲜明、整洁美观

	4
	站点出入口（拱形门）
	1座
	结构稳定、开闭顺畅

	5
	科普桌椅（可拼接）
	不少于20套
	满足研学接待需要



[bookmark: _Toc240450395]2.6 生态景观与绿化提升服务
	序号
	服务/交付内容
	数量
	主要规格要求

	1
	人工生态水培浮岛
	不少于8㎡
	近岸水域布置，稳固、生态

	2
	绿化养护
	12个月
	长势良好



[bookmark: _Toc240450396]2.7 供电供水配套设施服务
	序号
	服务/交付内容
	数量
	主要规格要求

	1
	供电供水配套设施
	1项
	铺设到位、保证用电用水需求



[bookmark: _Toc240450397]三、服务质量要求
3.1 交付成果合格标准：所有交付的设备、材料、构筑物必须为全新合格产品，严禁使用淘汰、过期、不合格、三无产品。
3.2 生态环保要求：服务实施过程应符合保护区生态环保管理要求，不得破坏保护区生态与鸟类栖息环境。
3.3 安全耐用要求：各项设施应安全可靠、经久耐用，满足滨海高盐、高湿、台风等环境条件。
3.4 服务人员要求：管护维护服务应配备具备相应能力的专业人员。
[bookmark: _Toc240450398]四、验收标准与验收方式
4.1 验收依据：本规格书、共建与运维协议及国家、行业现行相关规范标准。
4.2 验收标准：全部服务内容实施完毕，设施功能完好，质量合格，竣工资料完整，满足鸟类监测、科普宣教、野外管护使用要求。
4.3 验收方式：项目完工后组织现场核查验收，核验项目内容、质量与档案资料，验收合格出具验收相关材料。
[bookmark: _Toc240450399][bookmark: OLE_LINK1]五、质保与维护要求
项目质保期：1年，自项目竣工验收合格并交付之日起计算。
维护要求：质保期内故障及时处置；质保期满后，可按需提供后续维护服务。




[bookmark: _Toc240450400]六、附图
本项目鸟类监测平台建设项目示意图如下：
[image: ]
图6.1  李屋管理站鸟类监测平台项目示意图
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